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一、分部分项工程清单
	序号
	项目名称
	项目工作内容及施工工艺
	单位
	工程量

	1
	砖砌污水检查井封堵、抽水、清污排查作业
	对86座砖砌污水检查井逐座标准化作业：施工区域安全防护布设、作业前气体检测、井下机械通风、管道口临时封堵、井内积水彻底抽排、井底淤泥及杂物清理打捞、井壁污垢清洗、管道疏通导流、管网隐患初步排查、作业完成后拆除封堵设施、恢复管网原始通水状态，全程落实有限空间作业安全规范。
	座
	86

	2
	塑料污水检查井封堵、抽水、清污排查作业
	针对50座塑料污水检查井特性开展专项作业：采用柔性封堵工艺保护井体结构，完成井口防护、积水抽排、井内沉积物清理、管道接口检查、井体整体清洁、持续通风换气，细致排查井体及接驳管道混流、渗漏隐患，完工后全面复原，杜绝井体破损、管道移位。
	座
	50

	3
	各类雨水检查井全覆盖排查清理作业
	涵盖小型砖砌雨水井41座、大型雨水井9座、塑料雨水井6座，合计56座。作业内容：井口周边杂物清理、井内积水抽排、淤泥落叶杂物清捞、井体结构完整性检查、管道管口通畅度排查、逐一核查是否存在污水私接、错接、混流、倒灌等隐患，完整记录每座井体缺陷及问题。
	座
	56

	4
	道路雨水口排查清掏作业
	对全院190个道路雨水收水口逐一精细化作业：清理篦子堵塞杂物、落叶、淤泥、垃圾，疏通收水通道，排查雨水口及接驳支管是否存在污水汇入、违规私接、雨污混流问题，清理完成后恢复路面及篦子平整，保障雨水收水通畅。
	个
	190

	5
	污水管道雨污混流专项排查
	对2284.11m污水主管网采用分段封堵、分段抽水、分段排空、逐段排查标准化工艺，全面排查管道雨水倒灌、雨污管道错接、管网破损串水、暗接混流、管道淤积堵塞等问题，精准定位混流点位、管网缺陷位置，全程拍摄留存影像资料，做好逐段排查记录。
	m
	2284.11

	6
	雨水管道系统隐患排查检测
	对1489.70m雨水管道全线排查，重点检查管道通畅情况、管壁破损、接口脱节、淤积堵塞等结构性缺陷，核心核查管道及支管是否存在生活污水、生产废水违规汇入、私接乱改等雨污分流不彻底问题，完整形成全线排查台账。
	m
	1489.70

	7
	污水池抽水清空及渗漏专项排查
	对院内所有污水池开展专项作业：池内积水全面抽排、池水彻底清空，对池壁、池底、管道接口、伸缩缝、防渗层进行全方位检测，排查结构裂缝、渗水、漏水、防渗层破损等渗漏隐患，精准标记缺陷点位，详细记录隐患情况，形成专项渗漏排查记录。
	座
	据实

	8
	污水井、污水池专项抽排风安全作业
	所有污水井、污水池有限空间作业全程落实安全通风措施，严格执行“先通风、再检测、后作业”规范，作业前机械通风换气、有毒有害气体检测，作业中持续抽排风、实时监测，作业后通风置换，杜绝缺氧、中毒等安全风险，全程留存通风、检测台账，保障井下施工人员人身安全。
	项
	1

	9
	管网排查资料整编及成果报告编制
	汇总全部井体、管道、污水池排查数据，建立雨污混流隐患台账、管网缺陷清单、问题点位分布图，整理全过程现场影像、检测记录、作业台账，编制完整、合规的《湘雅医院雨污混流专项排查成果报告》，完成资料整理、归档、报审交付。
	项
	1


[bookmark: heading_3]二、措施项目清单（安全文明+专项施工措施）
	序号
	项目名称
	工作内容说明
	单位
	工程量

	1
	有限空间作业安全专项措施
	配套齐全有限空间作业安全设备：气体检测仪、安全绳、救生三脚架、防爆轴流风机、防爆应急照明、防毒防护用具；落实作业审批、班前安全技术交底、现场专人监护、应急值守、隐患排查等全套安全保障工作，满足市政有限空间施工规范及医院安全管理要求。
	项
	1

	2
	院区安全文明施工措施
	施工区域围挡隔离、安全警示标识布设、作业井口临时防护封堵、施工扬尘管控、噪音降噪处理、院区内成品及绿化保护、施工区域日常保洁、垃圾日产日清，全程符合医院院区精细化、规范化管理标准。
	项
	1

	3
	淤泥杂物及施工垃圾合规外运
	收集本次排查作业产生的井内淤泥、沉积杂物、施工垃圾等废弃物，统一分类打包、密闭转运、合规外运处置，作业完成后清理施工现场，确保场地干净整洁、无遗留杂物、无环境污染。
	项
	1

	4
	施工设备进出场及运维服务
	包含抽排水设备、防爆通风设备、气体检测设备、管网疏通设备等所有施工机具的进场运输、安装调试、日常运维保养、作业完成后拆除、清理、退场转运等全部工作。
	项
	1
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