|  |
| --- |
| 报价表 |
|  |
| 工程名称 ：第二人民医院口腔科 |  |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 施工工艺及材料说明 |
|
|
| 一 | CT室 |  |
| 1 | 墙面刮30mm厚硫酸钡 | 27.522 | ㎡ | 墙面刮30mm厚硫酸钡 |
| 2 | 墙面煽灰及乳胶漆 | 27.522 | m2 | a、一遍基层白布（防开裂）处理； b、刮二遍环保水性腻子、打磨一遍、滚一遍立邦专业内墙底漆；c、进行检查修复、再打磨一遍，滚涂云净五合一面漆二遍；d、墙面喷涂颜色漆另加人工单价5元/㎡；e、室内墙体阳角如需做PVC阳角线条处理另加材料单价5元/m，人工单价2元/m；按现场实际测量为准； |
| 3 | 硫酸钡板吊顶 | 7.5 | ㎡ | 硫酸钡板吊顶 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 综合项目 |  |  |  |
|  | 水电安装 |  |  |  |
| 1 | 50pvc排水管（排水 | 145 | m | 50pvc排水管 |
| 2 | 50pvc排水管（数据 | 50 | m | 50pvc排水管 |
| 3 | 32给水管（负压） | 145 | m | 32给水管 |
| 4 | 15管（净水管 | 145 | m | 15管（净水管） |
| 5 | 20给水管（压缩空气管） | 145 | m | 20给水管 |
| 6 | 25PVC电源线 | 145 | m | 25PVC |
| 7 | 20负压控制线管KBG | 145 | m | 20负压控制线管KBG |
| 8 | 电路改造 | 255.8 | ㎡ | a、2.5㎡铜芯线（桂林电缆总厂“穿山牌”）；优质PVC管（万能PVC管）；86型专用开关插座底盒；b、电位的计算方式见备注说明；电脑线（桂林电缆总厂）；优质PVC管；水管;伟星管、万能管。 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 拆原吊顶天花 | 7.5 | ㎡ | 纯人工 |
| 2 | ct室墙面瓷砖拆除 | 27.8 | ㎡ | 纯人工 |
| 3 | 综合治疗区抬高自流平10公分 | 187 | ㎡ | 综合治疗区抬高自流平10公分 |
| 4 | CT铅板门 | 1 | 扇 | CT铅板门 |
| 5 | ct室设备检测 | 1 | 项 | ct室设备检测 |
| 6 | 玻璃隔断 | 31.36 | ㎡ | 玻璃隔断（1.1m以下轻质隔墙上方玻璃隔断） |
|  | 小计 |  |  |   |
|  | 合计 |  |  |  |
| A | 总价 |  |  |  |
| B | 管理费(A\*8%) |  |  |  |
| C | 装修垃圾搬运费(A\*3%) |  |  | a、按工程总价\*3%收取费用；指工程施工过程中，乙方所用的材料（不包括甲方自购的材料）；b、工地施工每日垃圾清扫装袋并搬到物业在小区内指定的地点（提倡文明施工）；c、此价格不含垃圾外运费用，也不包括物业收取的建筑垃圾外运费用，如需外运，则另加收150元/车；d、工地无电梯（或电梯不能采用）的搬运费，三层以上每增一层原价格基础上递增0.5%； |
| E | 总计=A+B+C+D |  |  |  |