**（附件）车辆参数与标准配置**

|  |
| --- |
| **1.技术要求** |
| 改装基型车（底盘车）：福特新世代全顺PRO长轴中顶柴油国六MT轻型客车 |
| 外观颜色：白色/红色 |
| **2.公告参数** |
| 最大总质量 | 3700kg |
| 乘员人数 | 7人 |
| 轴距 | 3750 mm |
| 车体尺寸: 长×宽×高 | 5820mm×1974 mm×2620 mm |
| 医疗舱尺寸: 长×宽×高 | 3200 mm×1740 mm×1800 mm |
| 接近/离去角 | 19/24 (°) |
| 最小离地间隙 | 195mm |
| 最高车速 | 145km/h |
| 发动机类型 | DURATORQ4D226H |
| 发动机排量 | 2.198L |
| 排放标准 | 国VI |
| 额定功率 | 103KW |
| 轮距（前后） | 1740/1704 |
| 变速箱 | 6MT |
| 悬挂型式 | 前麦弗逊式独立悬挂/后扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向型式 | 齿轮齿条式、液压助力转向式 |
| 制动型式 | 前后盘式，液压制动 |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 驱动型式 | 4×2后轮驱动 |
| **3.医疗警示外观** |
| 车身顶盖 | 新世代长轴福星专用铁制冲压成型顶盖, 荣获国家专利 ,运用了空气流动学流线性设计，外观大方 |
| 车辆外观 | 车身白色，喷制红色彩条和贴制救护标识，颜色鲜艳醒目医疗舱车窗玻璃及驾驶舱升降玻璃贴有1套深灰色太阳膜 |
| 警示灯具 | 车顶前部设有前顶风翼及LED蓝色警灯总成，尾部有后尾翼及LED蓝色角爆闪总成和倒车摄像头。车顶左右两侧及尾部分别配备蓝色爆闪和照明一体式LED灯，驾驶内安装有警报器系统，保证整车具有全方位的警示效果，夜间车外提供照明等需求 |
| **4.医疗舱救护设施** |
| 救护系统 | 自动上车担架：主体采用优质铝合金材料制作，具有轻便牢固，操作简便的特点，通过操作,可迅速平稳的将载有病员的担架推入或拉出救护车，靠背采用调节结构支撑，可在75度范围内调节，配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定。担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，迅速将病人置于担架内，运送至病床或手术台， 担架长度可以根据病人体长随意调节（4档），并可以折叠便于运输和携带。输液挂架：在医疗舱顶部安装2个折叠式输液架，承重2.5kg。 |
| 供氧系统 | 医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统，隐藏式氧气管道，台上柜侧面预留呼吸机用接口。 |
| 专用车载供氧系统总成，含氧气终端\*2、氧气吸入器和双表调压阀。 |
| 氧气柜内可放置2个10 L铝质氧气瓶，公称压力15MPA。 |
| **5.医疗供电系统** |
| 逆变充电一体机 | 1套车载带充电功能的1000W逆变电源，频率稳定，电压稳定、输出功率稳定。 |
| 外接电源 | 安装防水防尘金属外接电源防水插座；配20米外接电源连接线； 220V/12V多功能插座（可接二/三孔、交/直流两用）。 |
| 附加蓄电池 | 医疗舱另外配有一套附加蓄电池，确保原车发动时能够给附加电瓶充电之外，也保证了原车电瓶的电量充足，不影响原车的启动 |
| 舱内照明 | 在医疗舱顶部左右两侧各安装2盏嵌入式LED照明灯（其中2盏采用门控控制），在医疗舱顶部中间靠前安装1盏LED射灯。 |
| 对讲机系统 | 对讲机系统：医疗舱与驾驶室安装对讲系统,能够前后双向控制（对讲机能与原车CD共用原车喇叭，并且对讲机优先使用，即是对讲机打开后原车喇叭出对讲声音，关闭对讲机原车CD自动恢复声音）。 |
| **6.消毒系统** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 紫外线消毒灯 | 在医疗舱侧拉门上方安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启功能。 |
| **7.空气循环系统** |
| 空调/暖风 | 1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，根据需要合理调控医疗舱内温度。 |
| 换气扇 | 在车顶安装1套DC12V带吸气、排气的多功能换气扇，能有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能。 |
| **8.医疗舱橱柜内饰配置** |
| 中隔墙总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个860mm\*430mm的观察窗，便于前后舱观察、沟通。 |
| 橱柜总成 | 在左侧中隔墙后安装1套新型环保材料制作的设备柜，在设备柜后安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，氧气柜内可放置2个10L氧气瓶，在设备柜台面上可放置除颤仪、监护仪、呼吸机等急救设备，在插板门、抽屉内可放置医用耗材、急救药品等；在左前设备柜上方安装1套新型环保材料制作的壁柜，壁柜门采用上掀门结构，配备气动撑杆方便开启，壁柜集成储物、空调出风等功能。 |
| 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗。医疗舱地板：采用新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 |
| **9.辅助设施** |
| 座椅 | 在医疗舱右侧朝前安装3个单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带； |
| 对讲机 | 在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦，方便前后舱人员沟通、交流。 |
| 灭火器 | 医疗舱和驾驶舱各配备1套2kg干粉式灭火器。 |
| 污物桶 | 医疗舱配备1个带盖脚踏式污物桶。 |
| 安全扶手 | 在医疗舱内顶左右两侧各安装1根长条形扶手。 |
| 紧急锤 | 在医疗舱右侧安装1把紧急锤。 |