**附件五：空调设备维护费用报价表（1）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **项目** | **机型** | **厂家参数** | **使用区域** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6kW 制热量：4.0kW 名义输入功率：55W | 12#楼9层 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1kW 制热量：8.0kW 名义输入功率：105W | 12#楼9层 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN090AE | 制冷量：9.0kW 制热量：10.0kW 名义输入功率：130W | 12#楼9层 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN112AE | 制冷量：11.2kW 制热量：12.5kW 名义输入功率：160W | 12#楼9层 | 台 | 17 |  |  |
| 5 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN160AE | 制冷量：16.0kW 制热量：18.0kW 名义输入功率：200W | 12#楼9层 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 多联机 | 全新风处理机 | TMDF400A-030 | 制冷量：45.0KW， 制热量：28.0KW;风量：4000m³/h；静压300Pa | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 多联机 | 全新风处理机 | TMDF250A-020 | 制冷量：28.0KW， 制热量：17.4KW;风量：2500m³/h；静压200Pa | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 12#楼9层 | 台 | 42 |  |  |
| 9 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN028AC | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：500m³/h；静压30Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 20 |  |  |
| 10 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：560m³/h；静压30Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN045AC | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：750m³/h；静压30Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 12 |  |  |
| 12 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN056AC | 制冷量：5.6KW， 制热量：6.3KW;风量：750m³/h；静压30Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 12 |  |  |
| 13 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1KW， 制热量：8.0KW;风量：1000m³/h；静压30Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 22 |  |  |
| 14 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN080AE | 制冷量：8.0KW， 制热量：9.0KW;风量：1300m³/h；静压100Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 15 |  |  |
| 15 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN090AE | 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW;风量：1300m³/h；静压100Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 7 |  |  |
| 16 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN100AE | 制冷量：10.0KW， 制热量：11.2KW;风量：1600m³/h；静压100Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 3 |  |  |
| 17 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN112AE | 制冷量：11.2KW， 制热量：12.5KW;风量：1600m³/h；静压100Pa | 1#2层检验科 6#4层CCU | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN028AC | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：500m³/h；静压30Pa | 1#3层 | 台 | 16 |  |  |
| 19 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：560m³/h；静压30Pa | 1#3层 | 台 | 17 |  |  |
| 20 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN045AC | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：750m³/h；静压30Pa | 1#3层 | 台 | 11 |  |  |
| 21 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN056AC | 制冷量：5.6KW， 制热量：6.3KW;风量：750m³/h；静压30Pa | 1#3层 | 台 | 27 |  |  |
| 22 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1KW， 制热量：8.0KW;风量：1000m³/h；静压30Pa | 1#3层 | 台 | 20 |  |  |
| 23 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN080AE | 制冷量：8.0KW， 制热量：9.0KW;风量：1300m³/h；静压100Pa | 1#3层 | 台 | 21 |  |  |
| 24 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN090AE | 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW;风量：1300m³/h；静压100Pa | 1#3层 | 台 | 8 |  |  |
| 25 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN100AE | 制冷量：10.0KW， 制热量：11.2KW;风量：1600m³/h；静压100Pa | 1#3层 | 台 | 35 |  |  |
| 26 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN125AE | 制冷量：12.5KW， 制热量：14.0KW;风量：1600m³/h；静压100Pa | 1#2层检验科 | 台 | 24 |  |  |
| 27 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS285CSREA | 制冷量28.5KW,制热量31.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率7.65/7.45KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS450CSRYA | 制冷量45KW,制热量50KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率12.3/12.2KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS260DSA | 制冷量73KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率20.12/19.42KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS200CXT | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率15.77/15.5KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240CXA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS260CXA | 制冷量73KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率20.12/19.42KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240CXA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 12#楼9层 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN028AEB | 制冷量2.8KW,制热量3.2KW，风量450m3/h,机外余压50pa，电量35W,电压220V | 1#1、3层 | 台 | 15 |  |  |
| 35 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN036AEB | 制冷量3.6KW,制热量4KW，风量500m3/h,机外余压50pa，电量40W,电压220V | 1#1、3层 | 台 | 13 |  |  |
| 36 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN071AE | 制冷量7.1KW,制热量8KW，风量1000m3/h,机外余压50pa，电量110W,电压220V | 1#1、3层 | 台 | 5 |  |  |
| 37 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN100AE | 制冷量10KW,制热量11.2KW，风量1600m3/h,机外余压50pa，电量160W,电压220V | 1#1、3层 | 台 | 10 |  |  |
| 38 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN071AE | 制冷量7.1KW,制热量8KW，风量1000m3/h,机外余压50pa，电量110W,电压220V | 1#手术室 | 台 | 6 |  |  |
| 39 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180CST | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.6/13.7KW,电压380V | 1#手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS320CXT | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 6#4层CCU | 台 | 2 |  |  |
| 41 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240CXA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 6#4层CCU | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS260CXA | 制冷量73KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率20.12/19.42KW,电压380V | 6#4层CCU | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN080AE | 制冷量8KW，制热量9KW，风量1300m3/h,机外余压50pa，电量130W,电压220V | 1#一层、三层 | 台 | 41 |  |  |
| 44 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 27 |  |  |
| 45 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 32 |  |  |
| 46 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JL5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 2 |  |  |
| 47 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JL5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JR5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 4 |  |  |
| 51 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JR5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 10 |  |  |
| 52 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JL5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 4 |  |  |
| 53 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JR5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 5 |  |  |
| 55 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JL5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 6 |  |  |
| 56 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JR5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JR5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 6# | 台 | 4 |  |  |
| 58 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JR5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 6# | 台 | 3 |  |  |
| 59 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6# | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6# | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 5 |  |  |
| 62 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 18 |  |  |
| 63 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JL5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：50pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 1#楼室内机 | 台 | / |  |  |
| 64 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JR5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：50pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 1#楼室内机 | 台 | / |  |  |
| 65 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JL5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 16 |  |  |
| 66 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 13 |  |  |
| 67 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JL5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | / |  |  |
| 68 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JR5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JL5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 38 |  |  |
| 70 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 32 |  |  |
| 71 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 12 |  |  |
| 72 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JR5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 6 |  |  |
| 73 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 10 |  |  |
| 74 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JR5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 14 |  |  |
| 75 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JL5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 13 |  |  |
| 76 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JR5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 8 |  |  |
| 77 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JL5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：30pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 6#7#楼室内机 | 台 | / |  |  |
| 78 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 12 |  |  |
| 79 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 17 |  |  |
| 80 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JL5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | / |  |  |
| 81 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 8 |  |  |
| 82 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JL5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 38 |  |  |
| 83 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 33 |  |  |
| 84 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 6 |  |  |
| 85 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JR5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 14 |  |  |
| 86 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 27 |  |  |
| 87 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JR5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 34 |  |  |
| 88 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JR5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 6#7#楼室内机 | 台 | 11 |  |  |
| 89 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN045AEB | 制冷量4.5KW,制热量5.0KW，风量650m3/h,机外余压50pa，电量45W,电压220V | 1#手术室 | 台 | 2 |  |  |
| 90 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN045AEB | 制冷量4.5KW,制热量5.0KW，风量650m3/h,机外余压50pa，电量45W,电压220V | 1#一、三层 | 台 | 17 |  |  |
| 91 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN056AEB | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量650m3/h,机外余压50pa，电量45W,电压220V | 1#一、三层 | 台 | 11 |  |  |
| 92 | 模块机 | 模块涡旋式 | TCA401XHG | 制冷量：130kw,制冷功率：39KW 制热量：140kw,制热功率：42KW 热水口径：DN65（法兰连接） 运行重量：1000kg | 1#4层 | 台 | 3 |  |  |
| 93 | 模块机 | 净化空调主机-四管制 | TCA201XHF | 制冷量：66kw,制冷功率：20KW 制热量：70kw,制热功率：20KW 冷水口径：DN65（法兰连接） 热水口径：DN65(内螺纹) 运行重量：710kg | 1#4层 | 台 | 20 |  |  |
| 94 | 模块机 | 模块涡旋式变频热泵机组 | TCAV130BHE | 制冷量：130kw,制冷功率：41.8KW 制热量：150kw,制热功率：45KW 口径：DN65（法兰连接） 最大总功率：63KW；运行重量：1060Kg | 1#4层 | 台 | 5 |  |  |
| 95 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 12 |  |  |
| 96 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#楼室内机 | 台 | 10 |  |  |
| 97 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JL5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：50pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 1#楼室内机 | 台 | 2 |  |  |
| 98 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JR5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：50pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 1#楼室内机 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 5 |  |  |
| 100 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 1#四层ICU | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1200JL5SDNNTN | 制冷量：11.25KW，电功率：206W，静压：30pa； 风量：2040m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1795\*490\*250 | 1#楼室内机 | 台 | 3 |  |  |
| 102 | 多联机 | 中静压风管式室内机 | TMDN045AEB | 制冷量4.5KW,制热量5.0KW，风量650m3/h,机外余压50pa，电量45W,电压220V | 1#三层信息中心 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS285CSREA | 制冷量28.5KW,制热量31.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率7.65/7.45KW,电压380V | 1#三层信息中心 | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180CXT | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.6/13.7KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 2 |  |  |
| 105 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180CXT | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.6/13.7KW,电压380V | 1#1层药房 | 台 | 2 |  |  |
| 106 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS200CXA | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率15.77/15.5KW,电压380V | 1#三层信息中心 | 台 | 1 |  |  |
| 107 | TIMS220DXA | 制冷量61.5KW,制热量69KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率17.87/17.3KW,电压380V | 1#三层信息中心 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS320DSA | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS320DSA | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS252CSREA | 制冷量25.2KW,制热量27KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率5.99/5.85KW,电压380V | 1#1层药房 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180DST | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.5/13.6KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180DST | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.5/13.6KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS180DST | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.5/13.6KW,电压380V | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS450CSRYA | 制冷量45KW,制热量50KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率12.3/12.2KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240DSA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240CXA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
|  | TIMS260DXA | 制冷量73.5KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率19.27/19.01KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS240CXA | 制冷量68KW,制热量75KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率19/18KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
|  | TIMS260DXA | 制冷量73.5KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率19.27/19.01KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS280DSA | 制冷量78.5KW,制热量87.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率21.8/21.3KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 多联机 | 全直流变频多联室外机 | TIMS320DSA | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 1#二层检验科 | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 多联机 | 线控器 |  |  |  | 个 | 399 |  |  |
| 123 |  | 全新风处理机 | TMDF300A-020 | 制冷量28KW，制热量17.4KW,风量3000m3/h,静压200pa,电量750W，电压380V | 1#三层信息中心 | 个 | 1 |  |  |
| 124 |  | 全新风处理机 | TMDF300A-020 | 制冷量28KW，制热量17.4KW,风量3000m3/h,静压200pa,电量750W，电压380V | 1#三层信息中心 | 个 | 1 |  |  |
| 125 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL3SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 1.5.6.7变更图纸补货 | 台 | 23 |  |  |
| 126 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JR3SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 1.5.6.7变更图纸补货 | 台 | 13 |  |  |
| 127 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR3SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1.5.6.7变更图纸补货 | 台 | 2 |  |  |
| 128 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JR3SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1.5.6.7变更图纸补货 | 台 | 2 |  |  |
| 129 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JR3SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 1.5.6.7变更图纸补货 | 台 | 6 |  |  |
| 130 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JR5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JL5SDNNTN | 制冷量：9.1KW，电功率：169W，静压：50pa， 风量：1700m³/h；噪声值：49dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JL5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 |  | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JL5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 4 |  |  |
| 134 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR200JL5SDNNTN | 制冷量：2.21kW，电功率：38W，静压：50pa， 风量：340m³/h；噪声值：40dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：695\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 6 |  |  |
| 135 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR800JR5SDNNTN | 制冷量：8.0kW，电功率：134W，静压：50pa， 风量：1360m³/h；噪声值：48dB (A)，三排管；进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1530\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 6 |  |  |
| 137 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 6 |  |  |
| 138 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL5SDNNTN | 制冷量：3.2kW，电功率：55W，静压：50pa， 风量：510m³/h；噪声值：41dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：845\*470\*230 | 5#4层 | 台 | 0 |  |  |
| 139 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR3SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 5#4层 | 台 |  |  |  |
| 140 | 多联机 | 自由静压风管式室 | TMDN100AE |  | 1#3层 | 个 | 1 |  |  |
| 141 | 直膨机 | 空调机组JK（X）50 | TAC020025BHVHFHS0320（内机1台）、TSAV0160BRCX（外机2台） | 风量：5000m³/h，新风量：5000m³/h， 制冷量：90.00KW，加湿量：40kg/h 风机功率：4KW，机外余压：700Pa； | 1#2层检验科 | 台 | 3 |  |  |
| 142 | 直膨机 | 空调机组JK（X）55 | TAC020032BHVHFHS0400（内机1台）、TSAV0200BRCX（外机2台） | 风量：5500m³/h，新风量：5500m³/h， 制冷量：112.00KW，加湿量：32kg/h 风机功率：4KW，机外余压：700Pa； | 1#2层检验科 | 台 | 3 |  |  |
| 143 | 直膨机 | 空调机组JK（X）75 | TAC022032BHVHFHS0480（内机1台）、TSAV0160BRCX（外机3台） | 风量：7500m³/h，新风量：7500m³/h， 制冷量：135.00KW，加湿量：60kg/h 风机功率：5.5KW，机外余压：700Pa； | 1#2层检验科 | 台 | 4 |  |  |
| 144 | 直膨机 | 新风机组KX30 | TAC014021CCX（内机1台）、TSAX030CR（外机1台） | 风量：3000m³/h，新风量：3000m³/h， 制冷量：30.00KW，风机功率：2.2KW， 机外余压：400Pa； | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 145 | 直膨机 | 新风机组KX40 | TAC014026CCX（内机1台）、TSAX041CR（外机1台） | 风量：4000m³/h，新风量：4000m³/h， 制冷量：41.00KW，风机功率：3KW， 机外余压：500Pa； | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 146 | 直膨机 | 新风机组KX60 | TAC020029CCX（内机1台）、TSAX062CR（外机1台） | 风量：6000m³/h，新风量：6000m³/h， 制冷量：61.00KW，风机功率：3KW， 机外余压：500Pa； | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 147 | 直膨机 | 新风机组KX60 | TAC020029CCX（内机1台）、TSAX062CR（外机0台） | 风量：6000m³/h，新风量：6000m³/h， 制冷量：61.00KW，风机功率：3KW， 机外余压：500Pa； | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 直膨机 | 新风机组KX85 | TAC020034CCX（内机1台）、TSAX041CR（外机2台） | 风量：8500m³/h，新风量：8500m³/h， 制冷量：82.00KW，风机功率：4KW， 机外余压：550Pa； | 1# | 台 | 3 |  |  |
| 149 | 直膨机 | 医用洁净型风冷热泵直膨式恒温恒湿空调机组JK-4-ICU-01 | TBC022035BHVHRHS0320（内机1台）、TSAV0160BRCX（外机2台） | 风量：14000m³/h，新风量：2200m³/h， 制冷量：90KW，加湿量：36kg/h 风机功率：11KW，机外余压：900Pa； | 1#4层 | 台 | **3** |  |  |
| 150 | 直膨机 | 医用洁净型风冷热泵直膨式恒温恒湿空调机组JK-4-ICU-02 | TAC020025BHVHRHS0240（内机1台）、TSAV0120BRCX（外机2台） | 风量：9000m³/h，新风量：1200m³/h， 制冷量：71.06KW，加湿量：24kg/h 风机功率：5.5KW，机外余压：800Pa； | 1#4层 | 台 | **3** |  |  |
| 151 | 直膨机 | 数码变容量直膨新风预处理机组SF（X）-4-ICU-01 | TAC016024BHVHFXS0240（内机1台）、TSAV0120BRCX（外机2台） | 风量：4000m³/h，新风量：4000m³/h， 制冷量：64.00KW，风机功率：4.0KW， 机外余压：700Pa； | 1#4层 | 台 | **3** |  |  |
| 152 | 直膨机 | 医用洁净型风冷热泵直膨式全新风空气处理机组SF-4-ICU-03 | TAC016022BHVHFHS0200（内机1台）、TSAV0200BRCX（外机1台） | 风量：3000m³/h，新风量：3000m³/h， 制冷量：56.00KW，加湿量：22kg/h 风机功率：3KW，机外余压：750Pa； | 1#4层 | 台 | **2** |  |  |
| 153 | 直膨机 | 医用洁净型风冷热泵直膨式全新风空气处理机组SF-4-ICU-04 | TAC022032BHVHFHS0480（内机1台）、TSAV0160BRCX（外机3台） | 风量：7500m³/h，新风量：7500m³/h， 制冷量：135KW，加湿量：58kg/h 风机功率：5.5KW，机外余压：750Pa； | 1#4层 | 台 | **4** |  |  |
| 154 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式全新风空气处理机组 | TAC020029CHX（内机1台）、TSAX062CR（外机1台） | 风量：6000m³/h，新风量：6000m³/h， 制冷量：61.00KW，加湿量：0kg/h 风机功率：4KW，机外余压：700Pa； | 1#4层 | 台 | **2** |  |  |
| 155 | 水机 | 新风机组X60 | TAD060FC3LFSN52BW0-XDA23013 | 风量：6000m³/h；制冷量：97.9KW， 风压：520帕，高冷 | 1#4层 | 台 | **2** |  |  |
| 156 | 水机 | 新风机组X60 | TAD060FC3RFSN52BW0-XDA23013 | 风量：6000m³/h；制冷量：97.9KW， 风压：520帕，高冷 | 1#4层 | 台 | **2** |  |  |
| 157 | 多联机 | 天花机通用面板 | TM01-PANEL,TMCFTSK通用面板 |  | 7#1层 | 台 | **5** |  |  |
| 158 | 多联机 | 天花机室外机 | TSA30KRQN3-E | 风量：1020m³/h， 机制冷量：7.2kw，制热量8kw， 制冷功率：2.38kw；制热功率：2.3KW, 电压：220v， | 7#1层 | 台 | **5** |  |  |
| 159 | 多联机 | 天花机室内机 | TSK30KRQN3-E | 风量：1020m³/h， 机制冷量：7.2kw，制热量8kw， 制冷功率：2.38kw；制热功率：2.3KW, 电压：220v， | 7#1层 | 台 | **5** |  |  |
| 160 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 7#1层 | 台 | **5** |  |  |
| 161 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JL5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1# | 台 | **3** |  |  |
| 162 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JL5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1# | 台 | **1** |  |  |
| 163 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1# | 台 | **6** |  |  |
| 164 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JR5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1# | 台 | **3** |  |  |
| 165 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR600JR5SDNNTN | 制冷量：5.95kW，电功率：114W，静压：50pa， 风量：1020m³/h；噪声值：47dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：1085\*470\*230 | 1# | 台 | **5** |  |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 多联机 | 多联空调系统全新风处理机 | TMDF210A-020 | 制冷量：28KW， 制热量：17.4KW;风量：2100m³/h；静压200Pa，电量700w | 1#3层 | 台 | 6 |  |  |
| 168 | 多联机 | 多联空调系统全新风处理机 | TMDF400A-030 | 制冷量：45.0KW， 制热量：28.0KW;风量：4000m³/h；静压300Pa，电量1400w | 1#3层 | 台 | 2 |  |  |
| 169 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 1#3层 | 台 | 8 |  |  |
| 170 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS285CSREA | 制冷量28.5KW,制热量31.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率7.65/7.45KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 6 |  |  |
| 171 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS285CSREA | 制冷量28.5KW,制热量31.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率7.65/7.45KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 172 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS335CSREA | 制冷量33.5KW,制热量37.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率8.25/7.95KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 173 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS400CSRYA | 制冷量40KW,制热量45KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率10.4/10.35KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 174 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS450CSRYA | 制冷量45KW,制热量50KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率12.3/12.2KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 2 |  |  |
| 175 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS180DST | 制冷量50.4KW,制热量56KW，风量13980m3/h,制冷/制热功率13.5/13.6KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 176 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS260DSA | 制冷量73.5KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率19.27/19.01KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 177 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS320DSA | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 178 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS340DSA | 制冷量95.2KW,制热量106KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.75/25.6KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 179 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS200CXT | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率16.0/15.6KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 180 | TIMS200CXT | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率16.0/15.6KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 181 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS220DXA | 制冷量61.5KW,制热量69KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率17.87/17.3KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 182 | TIMS220DXA | 制冷量61.5KW,制热量69KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率17.87/17.3KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 183 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS260DXA | 制冷量73.5KW,制热量81.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率19.27/19.01KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 184 | TIMS280DXA | 制冷量78.5KW,制热量87.5KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率20.95/20.55KW,电压380V | 1#3层 | 台 | 1 |  |  |
| 185 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS200CXT | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率16.0/15.6KW,电压380V | 6#1层 | 台 | 1 |  |  |
| 186 | TIMS200CXT | 制冷量56KW,制热量63KW，风量25800m3/h,制冷/制热功率16.0/15.6KW,电压380V | 6#1层 | 台 | 1 |  |  |
| 187 | 多联机 | 多联空调系统室外机 | TIMS320DSA | 制冷量90KW,制热量100KW，风量27000m3/h,制冷/制热功率25.2/24.9KW,电压380V | 6#5层 | 台 | 1 |  |  |
| 188 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR1000JR5SDNNTN |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 189 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR300JL3SDNNTN |  |  | 台 | 40 |  |  |
| 190 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR500JL5SDNNTN | 制冷量：5.0kW，电功率：82W，静压：50pa， 风量：850m³/h；噪声值：45dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：995\*470\*230 | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 191 | 水机 | 卧式风机盘管 | TCR400JR5SDNNTN | 制冷量：4.15kW，电功率：65W，静压：50pa， 风量：680m³/h；噪声值：43dB (A)，三排管； 进出水管管径：Rc 3/4(锥管内螺纹)； 尺寸：930\*470\*230 | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 192 |  | 全热交换器 | TFD020FCLN1212J |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 193 |  | 全热交换器 | TFD010FCLN1212J |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 194 |  | 空气处理机 | TAD060FH3LFSN37TWO |  | 5#四层 | 台 | 1 |  |  |
| 195 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式恒温恒湿空调机组（冷媒:R410a） | TAC026037BHVHFHS0600 |  | 6#一层 | 台 | 1 |  |  |
| 196 | TSAV0200BRCX |  | 6#一层 | 台 | 3 |  |  |
| 197 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式恒温恒湿空调机组（冷媒:R410a） | TAC026037BHVHFHS0600 |  | 6#一层 | 台 | 1 |  |  |
| 198 | TSAV0200BRCX |  | 6#一层 | 台 | 3 |  |  |
| 199 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式恒温恒湿空调机组（冷媒:R410a） | TAC020032BHVHFHS0400 |  | 6#一层 | 台 | 1 |  |  |
| 200 | TSAV0200BRCX |  | 6#一层 | 台 | 2 |  |  |
| 201 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式全新风空气处理机组 （冷媒:R410a） | TAC016028CHX |  | 6#一层 | 台 | 1 |  |  |
| 202 | TSAX052CR |  | 6#一层 | 台 | 1 |  |  |
| 203 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式全新风空气处理机组 （冷媒:R410a） | TAC014026CHX |  | 6#五层 | 台 | 1 |  |  |
| 204 | TSAX041CR |  | 6#五层 | 台 | 1 |  |  |
| 205 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1917BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 206 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1919BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 207 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 208 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 209 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 210 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 211 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 212 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1917BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 213 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1523BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 214 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 215 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 216 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1523BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 217 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1917BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 218 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 219 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 220 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 221 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 222 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 223 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 224 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 225 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 226 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2329BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 227 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1523BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 228 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1919BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 229 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1919BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 230 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 231 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2129BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 232 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1523BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 233 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2129BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 234 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 235 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 236 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1917BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 237 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1725BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 238 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2127BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 239 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1927BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 240 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE2127BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 241 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1725BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 242 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1725BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 243 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 244 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 245 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 246 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1919BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 247 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1715BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 248 | 组空 | 组合式空气处理机组 | TAE1723BHW |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 249 |  | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 250 |  | 新风机 | TAC022032BHS-XDA23013 |  | 1#4层手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 251 |  | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 252 |  | 新风机 | TAC022032BHS-XDA23013 |  | 1#4层手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 253 |  | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层手术室 | 台 | 1 |  |  |
| 254 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN071AE | 制冷量7.1KW,制热量8KW，风量1000m3/h,机外余压50pa，电量110W,电压220V | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 255 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 水机 | 温控器 | TA818 |  | 1#、4#、5#、6#、7# | 个 | 150 |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 直膨机 | 风冷直膨式新风机组 | TAC020029CCX（内机1台）、TSAX062CR（外机1台） | 风量：6000m³/h，新风量：6000m³/h， 制冷量：61.00KW，加湿量：0kg/h 风机功率：4KW，机外余压：700Pa； | 1#3层 | 台 | 2 |  |  |
| 259 | 直膨机 | 风冷直膨式新风机组 | TAC0120202CCX（内机1台）、TSAX025CR（外机1台） |  | 1#1层急诊 | 台 | 2 |  |  |
| 260 | 直膨机 | 风冷直膨式新风机组 | TAC020029CCX（内机1台）、TSAX062CR（外机1台） |  | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 261 | 直膨机 | 风冷直膨式新风机组 | TAC014026CCX（内机1台）、TSAX041CR（外机1台） |  | 1#1层急诊 | 台 | 1 |  |  |
| 262 | 直膨机 | 风冷直膨式新风机组 | TAC020029CCX（内机1台）、TSAX062CR（外机1台） | 风量：6000m³/h，新风量：6000m³/h， 制冷量：61.00KW，加湿量：0kg/h 风机功率：4KW，机外余压：700Pa； | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 263 | 水机 | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 264 | 水机 | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 265 | 水机 | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 266 | 水机 | 新风机 | TAC022032BHS-XDA23013 |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 267 | 水机 | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1#4层 | 台 | 1 |  |  |
| 268 | 水机 | 温控器 | TA818 |  | 1#、4#、5#、6#、7# | 个 | 300 |  |  |
| 269 |  | 全热交换器 | TFD015FCLN1111J |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 270 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN028AC | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：500m³/h | 4# | 台 | 1 |  |  |
| 271 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：560m³/h | 4# | 台 | 5 |  |  |
| 272 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN045AC | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：750m³/h | 4# | 台 | 1 |  |  |
| 273 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN056AC | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量：750m3/h | 4# | 台 | 7 |  |  |
| 274 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1kW 制热量：8.0kW 风量：1000m3/h | 4# | 台 | 10 |  |  |
| 275 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN090AE | 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW;风量：1300m³/h | 4# | 台 | 6 |  |  |
| 276 | 多联机 | 自由静压风管式室内机 | TMDN125AE | 制冷量：12.5KW， 制热量：14.0KW;风量：1600m³/h | 4# | 台 | 1 |  |  |
| 277 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF028AB | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：750m³/h | 4# | 台 | 2 |  |  |
| 278 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF045AB | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：900m³/h | 4# | 台 | 2 |  |  |
| 279 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF056AB | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量：960m3/h | 4# | 台 | 2 |  |  |
| 280 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF090AB | 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW;风量：1500m³/h | 4# | 台 | 8 |  |  |
| 281 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 4# | 台 | 45 |  |  |
| 282 | 多联机 | 出风面板 | TM01-PANEL |  | 4# | 台 | 14 |  |  |
| 283 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN090AE | 制冷量：9.0kW 制热量：10.1kW 风量：1300m3/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 284 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN080AE | 制冷量：8.0kW 制热量：9.0kW 风量：1300m3/h | 1# | 台 | 15 |  |  |
| 285 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1kW 制热量：8.0kW 风量：1000m3/h | 1# | 台 | 7 |  |  |
| 286 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN056AC | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量：750m3/h | 1# | 台 | 9 |  |  |
| 287 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN045AC | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：750m³/h | 1# | 台 | 13 |  |  |
| 288 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：560m³/h | 1# | 台 | 20 |  |  |
| 289 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN028AC | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：500m³/h；静压30Pa | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 290 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF090AB | 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW;风量：1500m³/h | 1# | 台 | 4 |  |  |
| 291 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF056AB | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量：960m3/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 292 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF036AB | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：810m³/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 293 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF028AB | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：750m³/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 294 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 1# | 台 | 74 |  |  |
| 295 | 多联机 | 出风面板 | TM01-PANEL |  | 1# | 台 | 7 |  |  |
| 296 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN028AC | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：500m³/h；静压30Pa | 1# | 台 | 8 |  |  |
| 297 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN036AC | 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW;风量：560m³/h | 1# | 台 | 14 |  |  |
| 298 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN045AC | 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW;风量：750m³/h | 1# | 台 | 4 |  |  |
| 299 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN056AC | 制冷量5.6KW,制热量6.3KW，风量：750m3/h | 1# | 台 | 8 |  |  |
| 300 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN071AC | 制冷量：7.1kW 制热量：8.0kW 风量：1000m3/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 301 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN080AE | 制冷量：8.0kW 制热量：9.0kW 风量：1300m3/h | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 302 | 多联机 | 超薄静音风管式室内机 | TMDN112AE | 制冷量：11.2kW 制热量：12.5kW 风量：1600m3/h | 1# | 台 | 4 |  |  |
| 303 | 多联机 | 环绕出风嵌入式室内机 | TMCF028AB | 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW;风量：750m³/h | 1# | 台 | 3 |  |  |
| 304 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 1# | 台 | 43 |  |  |
| 305 | 多联机 | 出风面板 | TM01-PANEL |  | 1# | 台 | 3 |  |  |
| 306 | 水机 | 温控器 | TA818 |  | 1# | 个 | 200 |  |  |
| 307 | 水机 | 新风机 | TAD050EH3LF6N37FWO |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 308 | 水机 | 新风机 | TAD050EH3RF6N37FWO |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 309 | 直膨机 | 新风机 | TAC016020CVVHFXS0200 |  | 6#4层CCU | 台 | 1 |  |  |
| 310 | TSAV0200CRCX |  | 6#4层CCU | 台 | 1 |  |  |
| 311 | 直膨机 | 直膨新风机 | TAC012018BVVHFHS0120 |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 312 | TSAV0120BRCX |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 313 | 直膨机 | 新风机 | TAC020026BHS-XDA23013 |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 314 | 直膨机 | 医用洁净型风冷直膨式恒温恒湿空调机组 | TAC020032BHVHFHS0400 |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 315 | TSAV0200BRCX |  | 1# | 台 | 2 |  |  |
| 316 | 水机 | 新风机 | TAD050EV1LFSN47FWO |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 317 | 水机 | 新风机 | TAD060FC3LFSN52BW0 |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 318 | 温控器 | 温控器 | TA818 |  | 1# | 个 | 100 |  |  |
| 319 | 温控器 | 温控器 | TA818 |  | 1# | 个 | 70 |  |  |
| 320 | 水机 | 新风机 | TAD030FH3LFSN37BWO |  | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 321 | 多联机 | 线控器 | TE300A00 |  | 1# | 个 | 1 |  |  |
| 322 | 多联机 | 新风机 | TMDF250A-030 | 制冷量：28.0KW， 制热量：17.4KW;风量：2500m³/h；静压300Pa | 1# | 台 | 1 |  |  |
| 323 | 多联机 | TIMS285CSREA | 制冷量28.5KW,制热量31.5KW，风量11300m3/h,制冷/制热功率7.65/7.45KW,电压380V | 1# | 台 | 1 |  |  |
| **合计一：** | | | | | | | | |  |

**附件五：空调设备维护费用报价表（2）**

| **项号** | **货物名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 开利 | 型号：19XR-6Z67C63VGG52 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW1401P | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW-V458 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 冷暖同供螺杆式冷水机组 | 开利 | 型号：30XW0502 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 | 型号：30XQ1502 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 方形横流式冷却塔 | 港康明 | 型号：MK-29002/A | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ300-250-315A | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-315A | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ250-200-400B | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-320 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ125-100-315 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ200-150-320 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 卧式单级端吸式离心泵 | 广一 | 型号：KTZ125-100-315 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 不锈钢膨胀水箱 | 众益 | 规格：1000x1000x1000(h) | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 分水器 | 宏祥 | 规格：∅800 L=3000mm | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 集水器 | 宏祥 | 规格：∅800 L=3000mm | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 水处理器 | 广州路加 | 处理流量：440~640m3/h | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 水处理器 | 广州路加 | 处理流量：870~1200m3/h | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 中央空调全年水处理 |  | 冷冻、冷却水 | 项 | 1 |  |  |
| **合计二：** | | | | | | |  |
| **总计=合计一+合计二：** | | | | | | |  |